|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Daten | Maße | Lieferzeit in Werktagen | Preis exkl. USt |
| **Dachflächen-fenster** | D001 | GGU Kunststofffenster | * Schwingfenster * 180° schwenkbarer Flügel * Außenverblechung Aluminium | 66 x 118 | Max. 14 | 445,20 |
| D002 | GGL Holzfenster | * Schwingfenster * Kieferkern-Vollholzkonstruktion mit fertiger Klarlackoberfläche * Außenverblechung Aluminium | 114 x 118 |  | 777,60 |
| D003 | INTEGRA elektr. Komfortfenster | * Kunststofffenster * Inkl. Elektrischer Bedienung * Außenverblechung Aluminium | 55 x 78 | Max. 14 | 819,00 |
| **Tageslicht-Spot** | T004 | TLR Spot | * Für flaches Dachmaterial * Nicht für Blechdächer geeignet * Außenverblechung Aluminium | 47 x 47 | Max. 14 | 496,80 |
| **Flachdach-fenster** | F005 | CVP Flachdach | * Klare Acrylkuppel * Verbund-Sicherheitsglas inkl. Fernbedienung | 80 x 80 | Max. 14 | 1.054,80 |
| **Solar Energy** | S006 | TTF Speicherpaket | * Speicherpaket zur Warmwasser-aufbereitung[[1]](#footnote-1) * Geeignet für einen 2 -Personen Haushalt | - | Max. 14 | 2.650,80 |
| **Zubehör** | Z007 | DKL Sonnenschutz - Verdunkelungsrollo | * Erhältlich in der Farbe schwarz * hitzebeständig * schmutzabweisend | 66 x 118 | Max. 14 | 131,00 |
| Z008 | SML Außenrolladen | * Inkl. Elektrobedienung * Übergangsbleche aus Aluminium | 80 x 80 | Max. 14 | 460,80 |
|  | R001 | Glasreiniger |  |  | Max. 14 | 16,61 |

*Preisliste:*



1. Beinhaltet Speicher, Pumpenstation inkl. Steuerung, Brauchwassermischer, Luftschneider, Ausdehnungsgefäß und Frostschutzkonzentrat [↑](#footnote-ref-1)